



МОНИТОР COMPIT HV1901

Меры предосторожности и техническое обслуживание

1. Для очистки монитора используйте специальные влажные салфетки, предварительно отключив монитор от сети.
2. Производитель рекомендует протирать экран сухой тканью и только с отключенным питанием.
3. Не используйте жидкости на основе спирта или аммиака, они могут повредить экран матрицы.
4. Монитор разработан с вентиляционными отверстиями на задней панели корпуса не закрывайте их и не блокируйте.
5. Не устанавливайте монитор рядом с электронагревателем или обогревателем, в том числе в закрытом помещении без вентиляции.
6. Во избежание повреждений, не вставляйте в технологические отверстия монитора какие-либо предметы и не распыляйте на него жидкость.
7. Не устанавливайте монитор в небезопасном месте, во избежание падения, он может поврежден и может причинить вред пользователю.
8. Отключите монитор от сети, если он не будет использоваться в течение длительного времени.
9. Пожалуйста, не кладите тяжелые предметы на монитор или кабель питания.
10. Пожалуйста, не открывайте заднюю панель монитора, так как монитор содержит ток высокого напряжения.

Комплектация:

Монитор HV1901

Блок питания

Кабель VGA

Кабель DVI-D

Кабель HDMI

Функции:

Для дома и офиса; Для дизайна; Для игр; Для работы с графикой.

Модель HV1901 - МОНИТОР ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ НЕПОСРЕДСТВЕННО К СИСТЕМНОМУ БЛОКУ И РАЗРАБОТАННЫЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ПК и НОУТБУКАМИ, ЦВЕТНОЙ.

­­

* + 16,7 млн цветов изображения высокого качества
  + Интеллектуальная настройка экрана изображения — экранное меню с простой компоновкой и удобным выбором
  + Интеллектуальные интерфейсы управления для легкой настройки

**ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ**

Разъем питания от внешнего блока

****

Разъем питания 220В встроенного блока

Разъем HDMI

Разъем DVI-D

Разъем VGA

Разъем jack 3.5 in

Разъем jack 3.5 out

Монитор оснащен источником питания и имеет широкий диапазон напряжения питания; его можно использовать с источником питания переменного тока 100-240В 50/60 Гц 1.1А. На выходе: 12V 2.5А.

Для подключения ПК к монитору используйте разъем подключения DVI-D/HDMI или VGA, расположенные на интерфейсной панели монитора и соответствующие кабели, поставляемые в комплекте с монитором.

Power indicator light

**ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ МОНИТОРОМ**

* Панель управления на задней панели монитора имеет пять клавиш для настройки параметров монитора с помощью экранного меню.

Кнопки панели управления:

* АВТО: выход из главного меню или, если меню нет, — автоматическая настройка. Кнопка AUTO – автоматическая настройка разрешения экрана/выход из меню
* Вниз(-): настройка параметров - перемещение вниз или ниже/горячая клавиша  
   (опция) Вниз/Down – перемещение вниз
* Вверх(+): Настройка параметров - перемещение вверх или выше/Горячая клавиша (опция) Вверх/Up – перемещение вверх
* Меню/Ввод: отображение основных меню выбора. Отображение меню управления монитором/выбор параметра
* Кнопка включения/выключения питания Кнопка Power – включение/отключение монитора

Заводские настройки регулировки – носят рекомендательный характер.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНИТОРА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Модель | HV1901 | |
| Торговая марка | COMPIT™ | |
| Диагональ монитора | 19” | |
| Цвет | | Черный |
| Видео разрешение | 1920x1080 @60HZ | |
| Тип матрицы | IPS - Family | |
| Видимая область дисплея | 433.92(H)× 236.34(V) mm | |
| Угол обзора от перпендикуляра | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | |
| Динамический контраст | 1000:1 (Typ.) (TM) | |
| Яркость（cd/m2） | 250cd/m2 | |
| Диапазон отображения цветов | 16.7Mлн | |
| Частота обновления | 60Hz | |
| Порты подключения и версии | DVI-D + HDMI (ver. 1.4) + VGA | |
| Время отклика | 5ms | |
| Тип подсветки | LED backlight | |
| Питание | AC 100-240V 50/60Hz, 1.1A | |
| Динамики | Speaker 2\*2W | |
| Крепление VESA | 100\*100 mm | |
| Блок питания | Внешний блок питания | |
| Подставка | Стандарт | |
| Размер коробки | 52\* 10.2\*41.2 cm | |
| Вес Брутто | 2.65 кг | |
| Вес Нетто | 1.75 кг | |

Панель управления Меню

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пункт главного меню** | **Пункт подменю** | | **раздел-подменю** | **Описание** |
| ЯРКОСТЬ | ЯРКОСТЬ | | ЯРКОСТЬ | Регулирует яркость |
| КОНТРАСТ | | КОНТРАСТ | изображенияРегулирует  контрастность изображения |
| ЭКО | | СТАНДАРТ | Нормальный режим использования |
|  |  | ТЕКСТ | | Режим для чтения текста |
|  |  | ИГРОВОЙ | | Режим игрового приложения |
| КИНО | | Режим для просмотров фильмов |
| Динамическая контрастность | Вкл. | | Включает ДК |
| Выкл. | | Отключает ДК |
|  |
|  | Горизонтальное позиционирование | Отсутствует | | Регулирует горизонтальное положение изображения |
| ИЗОБРАЖЕНИЕ |
| Вертикальное позиционирование | Отсутствует | | Регулирует вертикальное положение изображения |
| Фаза | Отсутствует | | Настраивает синхронизацию  изображения для уменьшения  шума |
| Режим изображения  (АСПЕКТ) | АВТО | | Автоматически проверяет и  регулирует  соотношение сторон изображения |
| Широкоэкранный режим | | Регулирует соотношение сторон изображения в  широкоэкранном режиме |
| 4:03 | | Регулирует соотношение сторон изображения в режиме  4:3 |
| ЦВЕТ | ЦВЕТ | Теплый | | Установите теплую цветовую температуру |
| ТЕМП. | Холодный | | Установите холодную цветовую температуру |
|  |  | Пользовательская | | Установить как пользовательскую цветовую температуру |
| Красный | Отсутствует | | Точная настройка температуры красного  цвета |
| Зеленый | Отсутствует | | Точная настройка температуры зеленого  цвета |
| Синий | Отсутствует | | Точная настройка температуры синего  цвета |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пункт главного меню** | **Пункт подменю** | **Пункт подподменю** | **Описание** |
| Экранное меню | Язык | Отсутствует | Выбор языка, отображаемого в экранном меню  (Русский,  Английский, Французский,  Немецкий, Упрощенный  Китайский, Итальянский,  Испанский, Португальский, Турецкий, Польский, Голландский) |
| Экранное меню горизонтальное положение | Отсутствует | Регулирует горизонтальное положение Экранного меню |
| Часы Экранного меню | Отсутствует | Регулирует время отображения Экранного меню |
| ПРОЗРАЧНОСТЬ | Отсутствует | Регулирует прозрачность Экранного меню |
| Перезагрузка | АВТОРЕГУЛИРОВКА ИЗОБРАЖЕНИЯ | Отсутствует | Автоматически регулирует горизонтальное/вертикальное положение, фокус и  синхронизацию изображения. |
|  |  |
|  | АВТОРЕГУЛИРОВКА ЦВЕТА | Отсутствует | Настройка баланса белого |
| ПЕРЕЗАГРУЗКА | Отсутствует | Восстановить заводские настройки |
| АВТО | Отсутствует | Выбор режима энергосбережения, Отключает режим автоматическое отключения |
| ВЫКЛЮЧИТЬ |
| Источник сигнала | | DVI-D/HDMI /VGA | Входной сигнал DVI-D/HDMI /VGA |